Aansluiting wandconstructie met wandcontactdoos

36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT

VOEGVULLING, BRANDWEREND

Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

- Opschuimende Putty Pad

Constructie: aansluiting tussen wand en wandcontactdoos.

Brandwerendheid: > 120.

Afmetingen: conform tekening.

Montagewijze:

Verwijder alle losse onderdelen, vocht, olie, vet en aantastende

materialen van de ondergrond. Breng de putty pad overeenkomstig de richtlijnen

aan en herplaats de wandcontactdoos.

BRANDWERENDE KIT

Fabrikaat: tremco illbruck.

- Opschuimende Putty Pad

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FO100 Putty Pad

materiaal: Op siliconen gebaseerde brandwerende opschuimende Putty Pad

Kleur: blauw

Toebehoren:

n.v.t.

.01 BINNENWAND

(22.11 )

De brandwerende separatie van de te plaatsen wandcontactdozen ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.