Aansluiting wandconstructie met wandcontactdoos

36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT

 VOEGVULLING, BRANDWEREND

 Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

 - Opschuimende Putty Pad

 Constructie: aansluiting tussen wand en wandcontactdoos.

 Brandwerendheid: > 120.

 Afmetingen: conform tekening.

 Montagewijze:

 Verwijder alle losse onderdelen, vocht, olie, vet en aantastende

materialen van de ondergrond. Breng de putty pad overeenkomstig de richtlijnen

 aan en herplaats de wandcontactdoos.

 BRANDWERENDE KIT

 Fabrikaat: tremco illbruck.

 - Opschuimende Putty Pad

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FO100 Putty Pad

 materiaal: Op siliconen gebaseerde brandwerende opschuimende Putty Pad

 Kleur: blauw

 Toebehoren:

 n.v.t.

 .01 BINNENWAND

 (22.11 )

De brandwerende separatie van de te plaatsen wandcontactdozen ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.